**Silla Comfort**

Silla de traslado. Estructura de aluminio. Plegado frontal. Capota desmontable. Canasta porta objetos. Apoya brazos acolchados. Respaldo reclinable de 90° a 180°. Apoyacabeza ergonómico, desmontable. Manija de empuje regulable en inclinación. Apoya pies elevables regulables en altura e inclinación. Ruedas traseras neumáticas de 12,5” x 2,25” de diámetro, desmontables con eje de extracción rápida y freno monocomando. Ruedas delanteras full poly de giro libre, con bloqueo de dirección opcional, de 8” x 2” de diámetro. Bloque abductor. Barra de seguridad. Pechera cuatro puntos. Correa de sujeción para pies. Inflador de doble dirección para ruedas. Lámpara nocturna. Peso máximo de usuario hasta 130 kg.

**\*ACCESORIOS OPCIONALES: Mesa - Antivuelco - Soporte lumbar - Contención lateral para asiento.**