**Silla Mistral**

Silla de paseo y postura. Chasis de aluminio y acero plegable con amortiguadores traseros. Ruedas delanteras giro libre (tamaño 7,5”). Ruedas traseras extraíbles (tamaño 12”) con freno a pedal. Butaca desmontable y reversible con sistema tilt (hasta 30°). Asiento regulable en ancho y profundidad. Respaldo reclinable de 55° a 175° y ajustable en altura. Controles de tronco y cadera ajustables en ancho. Manija de empuje regulable y bolsa porta objetos. Apoya pies regulables en altura e inclinación. Apoyacabeza ajustable y capota. Barra de seguridad y bloque abductor. Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19